Channels/IF

0 200 400 600 800 1000

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

200 100 0 -100

-200

NRAO150 BG15.UVDATA.1 Freq = 42.8133 GHz, Bw = 8.000 MHz No calibration applied

Lower frame: MilliAmpl Jy Top frame:Phas deg Vector averaged cross-power spectrum IF range: 1- 4 Timerange: 00/03:08:00 to 00/03:09:00 Baseline: LA ( 5) - PT ( 9) Stokes: RR

LA -PT