0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 Log10 (number of pixels) 1 7 13 19 25 31 37 43 49 55 61 67 73 79

Box number

Range = -5.8607E-02 to 6.0829E-01 JY/BEAM Interval = 8.3363E-03 JY/BEAM Underflow = 0. Overflow = 0.

0

100

200

300

400

500

600

Milli JY/BEAM

3C295 Ipol 8561.000 MHz TVLAC.ICLN.1

Plot file version 3 created 15-MAR-1994 15:46:08