DECLINATION (B1950)

RIGHT ASCENSION (B1950)

14 09 33.8 33.7 33.6 33.5 33.4 33.3 33.2 33.1 33.0

52 26 19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

3C295 IPOL 8561.000 MHZ TVLAC.ICLN.1

PLot file version 2 created 15-MAR-1994 15:43:21

Each plotted row is offset by 7.50 Milli JY/BEAM