      start
                  check inputs

                    = optional

    load data

                  merge tables
                  sort

    external
   calibrations

                  Electron content
                  Earth orientation

    flag data
    fix Tsys

                  UVFLG a priori
                  UVFLG elevation
                  TYSMO

 autocorrelation
  amplitude cal.

                  ACCOR
                  SNSMO

   single-band
      delays

                  PCCOR or
                  FRING on one scan

  auto flagging CLIP

    bandpass

                  BPASS
                  ACSCL

  amplitude cal
parallactic angle

                  Tsys, gain curves
                  CLCOR ’PANG’

   zenith delay
      clock DELZN output

    fringe fit
 phase reference

                  FRING calibrators
                  apply to targets

  auto flagging CLIP, RFLAG

    self-cal
   calibrators

                  IMAGR, FRING
                  SNSMO optionally

apply calibration
      flags

                  SPLIT to
                  single-source

   make images IMAGR

       end Inspect plots
                  and images